附件二：

门诊部排号机参数要求

1、立式底座安装，设备底座配备万向滚轮，支持灵活移动更换部署位置，滚轮具备锁定功能，锁定后可稳固固定设备；

2、支持扩展打印模块，采用前开盖换纸设计，可从设备正面打开盖板便捷更换打印纸；

3、屏幕：尺寸：22英寸±5%，分辨率：≥1920×1080，工业级电容触摸屏；

4、配置：CPU：四核，内存：≥2GB，存储：≥32GB，内置扬声器；

5、系统：采用Android操作系统；

6、接口：具备USB接口，RJ45通信接口；

7、电气：AC220V供电；

8、支持M1读卡、磁条刷卡、扫描、社保读卡、身份证读取等；

9、支持根据系统设置定时开关机、开关屏，开机后自动加载系统指定页面；

10、支持依据患者唯一标识与系统联动，获取单条/多条排队信息，实现取号、签到、过号、回诊、复诊等操作；

11、支持按系统设定规则，打印签到凭条等各类业务票据；

12、支持打印机缺纸、打印机故障及其他配件异常，自动上报至对应分诊台；

13、支持单台设备关联多个诊区，灵活适配多区域业务调度；

14、支持以二维码形式展示医院公众号、健康宣教平台等信息；

15、支持接收并播放系统下发的文本和视频宣教素材；

16、支持接收分诊台、叫号器文字广播，自动转换为语音播报；

17、支持即时响应分诊台远程重启、开关机、截屏、清屏等集中管控操作。



