附件二：

妇产科窗帘、隔帘等物资一批采购清单及参数要求

	序号
	产品名称
	规格
	参数要求
	预算价
	备注
	参考图片

	
	产科早孕门诊诊室隔帘（带网状孔）及轨道1套
	隔帘尺寸为宽4米×高2.7米，轨道长度4米

隔帘褶皱比1：2，带网状孔，网孔高度60cm
浅蓝色
	（一）隔帘（带网状孔）
1.基本材质:医用隔帘，主要成分（主体部分）为100%聚酯纤维，阻燃、环保型，符合国家规定标准的纺织品；2.▲克重（主体部分）：≥210g/㎡；3.环保（主体部分）：医院专用病床隔帘布，兼具防尘和抗菌功能；4.安全（主体部分）：本产品为永久阻燃隔帘布标准，超强抗破裂能力；洗后不变形；隔帘布耐洗染色坚牢度：洗后隔帘布网状不会断裂脱落，不褪色，耐污染；5.通风：医用隔帘布上主要有网状通风孔，空气及空调风可由网状孔部分穿入，通风透气；6.★燃烧性能（主体部分）：氧指数≥32%;水洗次数≥50次后仍符合阻燃B1级要求。续燃时间: 直向 ≤5s，横向≤5s ；阴燃时间：直向≤15s，横向≤15s 标准；损毁长度： 直向≤150mm，横向≤150mm ；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。7.水洗后扭曲率≤2%；单位面积质量≥210g/㎡；厚度（主体部分）：≥0.7mm。8.抗菌性能（振荡法）：肺炎克雷白氏菌≥90%、铜绿假单胞菌≥90%、金黄色葡萄球菌≥90%、大肠杆菌≥90%、白色念珠菌≥90%（GB/T 20944.3-2008 水洗50次）。9.★甲醛值（mg/kg）：≤20；

10.★PH值:4.0-7.5；11.★无异味；12.★耐干摩擦色牢度、耐水(变色、沾色)色牢度：4-5级；13.★可分解致癌芳香胺染料：禁用。

（二）窗帘（含布带）

(1)面料成分：▲聚酯纤维100%；(2)▲克重：≧320g/㎡(3)▲密度经向：≧650根/10cm，纬向：≧400根/10cm;(4)▲遮光率：≧70%；(5)抗污性：≧4级；(6)水洗尺寸变化率：-3% ～+3%；(7)耐湿摩擦色牢度：4-5级；(8)断裂强力：经向≧2300N；纬向≧2100N；(9)可萃取铅含量：〈1.0mg/kg；(10)防紫外线性能：UPF平均值≧150、UPF(紫外线防护系数)>40、T(UVA)平均值(%)<5、T(UVB)平均值(%)<5；(11)▲≧7A级抗菌，水洗150次仍然抑制细菌；(12)★甲醛值(mg/kg)≤20；(13)★PH值：4.0-7.5；(14)★无异味；(15)★耐干摩擦色牢度、耐水(变色、沾色)色牢度：4-5级；(16)★可分解致癌芳香胺染料：禁用：(17)★续燃时间≦5s；(18)★阴燃时间≤5s；(19)★损毁长度≤150mm。

（三）轨道（铝合金静音轨道）

(1)铝合金牌号:6063-T6，质量要求:轨道表面膜层均匀，无皱纹、裂纹、鼓泡、流痕、发粘、凹陷、暗斑、针孔划伤、凸包等可视缺陷。(2)抗拉强度Rm≥200N/mm2，规定非比例延伸强度Rp0.2≥180N/nm2，断后伸长率A50mm≧8%;维氏硬度≥80HV，化学成分Si:0.2-0.6%,Mn ≤0.1%.Cu≤0.1%.Mg: 0.45-0.9%、Zn≤0. 1%、 Cr≦0. 1%、 Fe≦0.35%, Ti ≤0.1%.(3)膜厚(局部厚度)≧25um、漆膜附着性(干、湿)应达到0级。耐盐雾腐蚀性依据GB/T10125-2021标准进行72h的中性盐雾试验(NSS试验)，铝合金轨道及配件(含安装码、走珠滑轮、封头)不得出现腐蚀，表面涂层可溶性重金属含量(镉、铬、汞)≤5mg/kg.(4)规格尺寸要求:轨道铝合金壁厚≧1.6mm;高度≧26mm;宽度≧35mm，轨道内衬加强筋≧6根，安装码固定孔≧3个，轨道重量≧600g/m.(5)▲承重:轨道承重安装固定后1米承重≧175kg,无破坏;安装码承重安装固定后，安装码承重≥30kg，吊环承重固定后承重≧30kg;(6)安装配件:不锈钢自攻螺丝，POS膨胀管

安装要求

（1）轨道每米不低于8个走珠，隔70cm(±5)位置1个安装码。

（2）报价需包含配套辅材。
	2000元
	1.报价为包干价，含隔帘布、窗帘布、定制、辅材、包装、运输、装卸、上楼、安装、验收、税费、质保期服务等完成本项目的一切费用，为落地验收价。

2.质保期≥1年，质保期内免费维修、更换非人为损坏产品。
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	产科住院部避难间窗帘（含布带）及轨道1套
	窗帘尺寸为宽5.55米*高2.65米，轨道长度5.55米

褶皱比1:1.2

浅蓝色
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	产房库房窗帘（含布带）及轨道1套
	窗帘尺寸为宽4.55米*高2.55米，轨道长度4.55米

褶皱比1:1.2

浅蓝色
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	沙发、茶几1套
	1个两人位沙发+2个单人位沙发+1个小茶几
	环保低异味，结构稳固，沙发面层选用医用耐消毒皮革，防水易擦洗，支持常规医用消毒剂日常擦拭消杀，耐磨不开裂，环保低异味，满足妇产科门诊院感防控清洁需求，满足医院家具技术要求。
	4500元
	报价须包含送货安装售后全套服务
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