附件三 ：

麻醉手术科骨电钻参数要求

1.可整机高温高压消毒，耐≥135°C高温（电池除外）；

2.采用无刷电机；

3.转速≥1100转／分、转速允差不大于±10%；

4.扭矩≥2.0牛顿·米

5.钻夹头夹持口径0.1-8.0mm

6.充电器输入电压交流110V～220V， 50/60HZ;

▲7.使用镍氢电池等医用充电电池，电池电压7.2～9.6伏，电池容量≥1800mAh;

★8.电池壳和主机可拆分消毒，消毒更彻底；

★9.电池壳达到IPX8防水等级，可耐受术中液体浸泡，有效降低污染、短路故障风险；
▲10.使用年限≥5年。

11.配置清单须包含：骨电钻主机1台、充电电池2块、防水电池外壳1只、消毒通道1只、钻夹头钥匙1把、高温灭菌消毒盒1只及配套完整技术资料。


