医用臭氧治疗仪基础参数

电源电压：AC220V 50Hz
2.功   率： 260ＶＡ           

3.输入氧气压力：100-150Kpa

4.输入氧气流量：0.5-1.5Ｌ/min          

5.输出臭氧浓度：5-80mg/l          

6．浓度显示误差：≤3%（最大浓度）

7.自动存储历史操作记录：1000条

8．立式推车式设备，10寸彩色触摸屏技术，具备智能人机对话式控制界面，各种操作用手轻轻点触即可实现，制取臭氧浓度显示以0.1mg/l作为计量单位，精确值高。

9.具备浓度值的压力、温度参数补偿功能，确保了浓度的准确性。

10.高精度紫外光臭氧浓度传感器，浓度值精确稳定。

11.浓度自动校准:待机时按照一定时间间隔自动进行浓度校准，保证浓度实时准确性。

12.具备完善的报警系统，包括压力超限报警、温度超限报警、浓度传感器故障报警系统、氧气流量超限报警。

13.具备开机密码保护系统，确保设备安全使用。

14.具备氧气恒流量供气功能，免于流量手动调节。

15.内置恒温加热型自修复式臭氧催化还原装置，可将臭氧高效还原成氧气后排出，确保在治疗过程中医务人员和患者的健康安全的同时也防止臭氧泄露造成空气污染。废气排达到国家标准1小时最高容许度0.1mg/m3的安全指标。

16.具有强大的历史记录功能，电脑记录取气操作的时间和次数，档案可随机查阅，方便医院对设备的管理。

17.开、关机管道自动冲洗、消毒系统，确保设备不被腐蚀，保证产生臭氧气体的纯度。

18.待机节气功能:待机状态自动关闭氧气阀。

19.智能按压取气:用注射器取气体时只需轻轻一按即可自动充气，无空气进入。

20.配备新型自锁式取气接口，具备臭氧定时输出功能，定量输出功能，实时显示臭氧流量累积值。

21.具有三组常用浓度快捷键，方便使用，按照治疗需要可以提前设定储存好三种不同的浓度值，并可随时修改或设定需要的浓度值。便于快速无菌操作。
22.有两种气体输出方式

（1)注射器智能按压取气

（2)管路自锁式连续取气

23.运行控制系统:西门子控制系统，质量好，运行稳定。

24.臭氧发生器：采用钛合金基板和陶瓷平板沿面放电技术，高效长寿命。
25.自动正负压功能:可根据临床使用要求，对负压和正压进行设置和调整

26.通过了ISO13485国际质量管理体系标准认证
27.设备使用寿命≥10年，质保期≥3年。
