附件三 ：

感染疾病科电梯无接触式按钮改造项目设备参数要求

	序号
	产品名称
	参数要求
	采购数量
	参考图片

（仅用于展示产品功能原理与使用效果）

	
	非接触式电梯内呼交互终端
	1.功能：内置于电梯轿厢，实现将“电梯按键索引”操作界面置于空中成像，实现无接触操作。

2、显示屏：≥7.8英寸；分辨率：≥1280X400，亮度≥600cd/m²；操作系统：Android 8.1；工作温度：-20℃～60℃；整机功率：≤15W；工作电压：DC12V；通讯方式：RS485；外置接口：USB。

3、采用负折射平板透镜：以玻璃为主要原料，微结构晶格尺寸：≤410×410μm，微结构晶格密度：≥570个/cm2。

4、无接触传感器：红外传感器；触控误差：≤5mm；交互延迟≤30ms；耐压值≧10kV。
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	非接触式电梯外呼交互终端
	1.功能：外置于电梯，实现将“电梯上下索引”操作界面置于空中成像，实现无接触操作，按楼层进行配置。

2、显示屏：按键直径≥27mm，亮度≥500cd/m²；操作系统：Android 8.1；工作温度：-20℃～60℃；整机功率：≤4.8W；工作电压：DC24V；工作湿度：20%-80%。

3、采用负折射平板透镜：以玻璃为主要原料，微结构晶格尺寸：≤410×10μm，微结构晶格密度：≥570个/cm2。

4、无接触传感器：红外传感器；触控误差：≤5mm；交互延迟≤30ms；耐压值≥10kV。
	8
	[image: image2.png]







