附件三： 

总务科污水检测及排污许可证执行报告填报服务项目要求
一、项目概况
1、服务期限：一年期。

2、按照国家环保要求开展对会理市人民医院污水检测（含废水、废气、噪声等进行检测）及排污许可证填报服务报送工作。

二、服务内容

1、废水

（1）监测项目：pH值（pH）、流量、化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、粪大肠菌群（粪大肠菌群数）、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量（生化需氧量（BOD））、石油类、动植物油类（动植物油）、挥发酚、氰化物（总氰化物）、总氯，共12项。
（2）监测频次：COD、悬浮物每周监测一次，每次监测1天，每天采样3次；粪大肠菌群每月监测一次，每次监测1天，每天采样3次；其它监测因子每季度监测一次，每次监测1天，每天采样3次。

（3）监测点位：1个监测点。

2、无组织废气

（1）监测项目：氨、臭气浓度、氯气、甲烷、硫化氢，气象参数共6项。
（2）监测频次：每季度监测1次，每次监测一天，每天采样3次。

（3）监测点位：4个监测点。

3、有组织废气

（1）监测项目：硫化氢、氨、臭气浓度，共3项。
（2）监测频次：每季度监测1次，每次监测一天，每天采样3次。

（3）监测点位：1个监测点。

4、噪声

（1）监测项目：工业企业厂界环境噪声，共1项。
（2）监测频次：每季度监测1天，每天昼间、夜间各一次。

（3）监测点位：4个监测点。

5、雨水

（1）监测频次：每年监测不低于2次

（2）监测点位：1个监测点。

6、按时向“四川省污染源监测信息管理与共享平台”提交和发布检测报告内容、向“全国排污许可证管理信息平台企业端”完成排污许可证年度（含季报）执行报告的填报，并经环保部门验收合格。

三、服务要求

1、供应商须严格按照现行的国家标准、规范和技术条例进行定期监测工作，按主管部门要求准确及时出具规范的符合要求的检测报告，检测报告中必须标明各项指标的检测限制及结论。

2、供应商在项目实施过程当中须合理配置人员，提供好各项服务。供应商提供的各种服务均须满足国家现行相关规范（或标准）；

3、供应商须接受采购人临时安排的与项目有关的工作。

4、供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。 

5、接受采购人行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。



