**附件四：**

**妇产科新生儿血氧仪参数要求**

1. **屏幕显示**
	1. ★彩色液晶显示屏，屏幕≥2.4英寸
	2. 屏幕分辨率≥320×240
2. **血氧规格**
	1. 测量范围：0~100%
	2. 分辨率：≥1%
	3. 精度：70~100%：± 2%；
	4. 有脉搏调制音功能
	5. ★脉率测量范围：25 bpm ~250 bpm
	6. 精度：≥±1% 或者 ± 1 bpm
3. **数据存储**
	1. ★趋势间隔：30秒～30分钟可选
	2. 存储方式：掉电保存
	3. ★存储容量：点测ID从1--99，每个ID可存储不少于300组，连续监测ID为0，可存储不少于30000组。

**4 电池要求**

5.1续航时间：≥14小时