**附件四：**

**妇产科新生儿血氧仪参数要求**

1. **屏幕显示**
   1. ★彩色液晶显示屏，屏幕≥2.4英寸
   2. 屏幕分辨率≥320×240
2. **血氧规格**
   1. 测量范围：0~100%
   2. 分辨率：≥1%
   3. 精度：70~100%：± 2%；
   4. 有脉搏调制音功能
   5. ★脉率测量范围：25 bpm ~250 bpm
   6. 精度：≥±1% 或者 ± 1 bpm
3. **数据存储**
   1. ★趋势间隔：30秒～30分钟可选
   2. 存储方式：掉电保存
   3. ★存储容量：点测ID从1--99，每个ID可存储不少于300组，连续监测ID为0，可存储不少于30000组。

**4 电池要求**

5.1续航时间：≥14小时