**附件三 ：**

**妇产科婴儿车参数要求**

1.规格尺寸：810mm×460mm×900mm±5mm

2.床架采用厚度≥1.2mm碳素钢管制作。盆架及连接管采用厚度≥1.0mm碳素钢管弯制成型，整床架经表面处理后静电喷涂，要求采用环保喷涂材料。

3.睡盆前后倾斜升降机构采用可调节气簧，睡盆前后倾斜角度0°­—120°。

4.睡盆采用PC材料一次注塑成型，无尖角、锋边、易清洁。内空尺寸参考尺寸L750×W400×H190mm±5mm，额定载荷：≥10Kg。

5.床垫由高弹海绵（厚度≥ 30mm）和一层纯棉花布制作。

6.脚轮采用Φ100mm单刹车脚轮，脚轮需转动灵活、制锁可靠。