**附件五 ：**

**医用血液保存箱参数要求**

**1.产品形式**：立式

**2.箱内温度范围**：2~6℃

**3.温控方式**：电脑板温控，数字式设定和显示，分辨率为0.1℃

**4.冷却方式**：风冷，通过风扇循环箱内空气以达到制冷效果

**5.制冷剂**：无氟制冷剂，节能环保

**6.除霜方式**：自动除霜，减少人工干预

**7.电源参数**：220V/50Hz

**8.有效容积**：≥400L

**7.外部材料**：彩色涂层钢板等

**8.内部材料**：不锈钢材质，耐腐蚀且易于清洁

**9.保温材料**：普通无氟发泡剂等

**10.搁板与储物**：可调节的蘸塑平板搁架。

**11.报警系统**：

* + 高低温报警：当箱内温度超出设定范围时发出报警。
  + 过滤网脏报警：提示用户清洁过滤网。
  + 电压超标报警：当电源电压超出正常范围时发出报警。
  + 电池电量低报警：当内置蓄电池电量低时发出报警。

**12.远程报警**：具有常开式远程报警功能，便于及时发现问题。

**13.其他功能**：

* + 自动除霜功能，减少人工干预。
  + 配备压缩机，提供制冷动力。
  + 配备脚轮和止动底角，便于移动和固定。