**附件三 ：**

**急诊科输液椅（带呼叫功能）参数要求**

一、输液椅参数要求

1、规格：长\*宽\*高：820\*800\*1080mm±10mm，靠背放平前后长度1700mm±10mm，扶手高度600mm±10mm。

2、覆面：环保猫抓皮等材质，易清洁、耐腐蚀。

3、可选功能：坐、躺、抬腿。

4、海绵：高密度优质回弹海绵。

5、框架：内框架采用实木+钢架结构，木制构件全部经过烘干、防虫防腐处理。

6、调节手扣，靠背可根据自身需求进行角度调整。

7、扶手杯架，适用不同口径的水杯。

8、输液杆：采用优质不锈钢管和PP注塑件连接，高度可任意调节。

9、配件：优质五金件，耐磨、抗氧化。

二、呼叫系统参数要求（1个主机+30个分机）

（一）无线接收主机

工作频率:≤500MHZ

工作电压:≤DC12V/1A

工作电流:小于550MA

外观尺寸:≥210x142x30mm

（二）呼叫器分机

工作频率:≤500MHZ，

工作电池:≤12V23A

工作电流:≤10ma

外观尺寸:≤70\*70\*20mm

发射距离:≥400米