**附件二：**

**会理市人民医院新院区**

**党建活动阵地设计、制作、安装项目采购明细及定做要求**

**（报价单模板）**

|  |  |
| --- | --- |
| **布展部分** |  |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工作量** | **报价（元）** |  **说 明** |
|
| 1 | 现场整理 | 项 | 1.00  |  | 原有场地清理、原吊顶拆除、原有隔墙墙体、地面局部 |
| 2 | 顶面喷黑 | ㎡ | 65.00  |  | 净味黑色乳胶漆喷涂、梁柱展开面积、辅料及人工费 |
| 3 | 基础隔墙 | ㎡ | 170.00  |  | 轻钢龙骨、木条、防火阻燃板 |
| 4 | 吊顶铝方通 | ㎡ | 45 |  | 定制木纹铝方通、丝杆、轻钢龙骨、辅料 |
| 5 | 展墙造型 | ㎡ | 100.00  |  | 木条、防火阻燃板、石膏板、大长城格栅板 |
| 6 | 墙面、顶面刮灰 | ㎡ | 330.00  |  | 石膏粉、腻子粉墙面及吊顶一底二面基层处理、辅料及人工费 |
| 7 | 乳胶漆 | ㎡ | 330.00  |  | 净味乳胶漆喷涂 |
| 8 | 墙面基膜 | ㎡ | 85.00  |  | 环保型基膜喷涂 |
| 9 | 天棚造型吊顶 | ㎡ | 105.00  |  | 轻钢龙骨、石膏板、局部防火阻燃板 |
| 10 | 橡胶地板地面 | ㎡ | 300.00  |  | 卷材橡胶地板、专用粘接胶、同色焊缝线条 |
| 11 | 地面地砖、楼梯铺贴 | ㎡ | 115.00  |  | 800\*800仿石材地砖铺贴、楼梯梯步铺贴 |
| 12 | 强电改造 | ㎡ | 148.50  |  | 金属桥架、镀锌铁管、BV2.5\BV4.0 |
| 13 | 展厅主电电缆敷设 | 米 | 0.00  |  | YJV4\*35+1\*16电缆敷设（由原施工方敷设） |
| 14 | 灯具 | 项 | 1.00  |  | 展馆专用灯光定制 |
| 15 | 踢脚线 | 项 | 1.00  |  | 踢脚线、辅料及人工费 |
| 16 | 不锈钢收口线条 | 项 | 1.00  |  | 黑色钛金定制 |
| 17 | 大门 | 樘 | 3.00  |  | 定制双开实木门 |
| 18 | 成品保护、打围 | 项 | 1.00  |  |  |
| 19 | 配电箱 | 套 | 1.00  |  | 满足现场需求 |
| 20 | 建渣清运 | 项 | 1.00  |  | 建渣清运 |
| 21 | 完工保洁 | 项 | 1.00  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **多媒体部分** |  |  |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工作量** | **报价（元）** |  **说 明** |
|
| **一** | **触控式交互系统** |  |  |  |  |
| 1 | 交互显示一体机（含互动程序定制） | 套 | 1 |  | 显示屏清晰度:1080P，分辨率:1920×1080，背光灯类型:LED发光二极管55寸触摸屏：支持10点触摸；响应速度快；定制造型，内置钢化玻璃，有效保护显示屏；USB接口，安装简便，即插即用；远程升级更新维护，售后极大降低；甄别死点，进行智能修复；无需安装驱动，可提供SDK二次开发包、TUIO协议；强大的系统兼容性，可兼容windowsXP/win7/win8/linux；USB2.0接口；光源感应，无压力轻触，支持手、笔等任何不透光的物体操作电脑主机：i7/8G内存/120G固态硬/120位旗舰版系统定制开发互动程序，包含UI界面、程序编程、内容组织，达到展示需求 |
| 2 | 音响系统 | 套 | 1 |  | 定阻吸顶喇叭同轴扬声器音响天花吸顶音箱，含功放、一只喇叭一台功放 |
| 3 | 信号控制系统 | 项 | 1 |  | 全硬件架构，无CPU操作系统，多总线并行处理，启动时间小于10秒钟，无病毒感染风险，单元可驱动1920\*1080的液晶屏幕，支持RS232远程控制 |
| 4 | 数字信号转换器 | 对 | 1 |  | HDMI信号/DVI信号转为光纤传输，DVI光传输器系统包括一个信号发送器和一个接收器,将R.G. B信号及数据时钟信号通过一根多模光纤进行传输 |
|  |  |  |
| **三** | **液晶显示系统** |  |  |  |  |
| 1 | 液晶显示屏 100寸 | 台 | 1.00  |  | 100"液晶显示屏，LED背光、单屏物理分辨率1920\*1080（FHD），亮度500cd/m2 |
| 2 | 液晶显示条屏 | 台 | 1.00  |  |  |
| 3 | 专用背架 | 套 | 1.00  |  | 定制，含受力钢构 |
| 4 | 控制主机 | 台 | 1.00  |  | CPU：I7/内存：8G/硬盘：256G/显卡：1650/电源：500W/机箱;工控机箱 |
| 5 | 音响系统 | 套 | 1 |  | 定阻吸顶喇叭同轴扬声器音响天花吸顶音箱，含功放、两只喇叭一台功放 |
|  |  |  |
| **四** | **LED屏** |  |  |  |  |
| 1 | 高清全彩P2LED屏 | ㎡ | 10.03  |  | P1.83高刷新3840，央视春晚舞美级屏幕，含发送卡、接收卡、视频信号处理器、屏体钢结构、配电柜等 |
| 2 | 音响系统 | 套 | 1 |  | 定阻吸顶喇叭同轴扬声器音响天花吸顶音箱，含功放、一只喇叭一台功放 |
| 3 | 控制主机 | 台 | 1.00  |  | CPU：I5/内存：8G/硬盘：256G/显卡：1650/电源：500W/机箱;工控机箱 |
| 4 | 信号控制系统 | 项 | 1 |  | 全硬件架构，无CPU操作系统，多总线并行处理，启动时间小于10秒钟，无病毒感染风险，单元可驱动1920\*1080的液晶屏幕，支持RS232远程控制 |
| 5 | 数字信号转换器 | 对 | 1 |  | HDMI信号/DVI信号转为光纤传输，DVI光传输器系统包括一个信号发送器和一个接收器,将R.G. B信号及数据时钟信号通过一根多模光纤进行传输 |
| 6 | 视频处理器 | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **五** | **数字内容定制** |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体内容定制 | 项 | 1.00  |  | 剪辑、后期包装、特效、央广级配音及完成影片的其他费用 |
|  |  |  |
|  | **多媒体总计** |  |  |  |  |
| **定制部分** |  |  |
| **艺术定制、家具定制、空调** |  |  |  |  |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工作量** | **报价（元）** |  **说 明** |
|
| 1 | 上墙内容定制 | 项 | 1.00  |  | 灯箱、立体字、底纹画面、立体展板 |
| 2 | 室外连廊小品定制 | 套 | 8.00  |  | 金属激光切割、镀锌板烤漆、画面、立体字 |
| 3 | 室外形象装置 | 套 | 1.00  |  | 金属激光切割、镀锌板烤漆、画面、立体字 |
| 4 | 家具定制 | 项 | 1.00  |  | 成品定制 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| **文案策划** |  |  |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工作量** | **报价（元）** |  **说 明** |
|
| 1 | 文案策划费 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计报价：** |

**备注：报价需包含人工费、运费、税费等所有费用。**