**附件三 ：**

**麻醉手术科升降圆凳、治疗推车等设备一批**

**采购数量及参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **采购数量** | **产品图片示例** | **参数要求** |
| 1 | 不锈钢升降圆凳 | 80 |  | 1. 规格尺寸：φ310×（480-640）（±10）mm
2. 凳面采用≥1.2mm厚304不锈钢冷轧板模具成型。
3. 四支脚架采用壁厚≥1.2mm 304不锈钢圆管，底部配防滑胶套。
4. 圆凳母丝材料HT250,标准梯型传动螺纹，表面经电镀处理。
5. 升降丝杆采用45#钢挤压成型，表面经电镀处理。
6. 凳面配置皮革垫，垫内填充泡沫。
 |
| 2 | 不锈钢踏脚凳 | 20 |  | 1. 规格尺寸：400×300×200（±5）mm
2. 凳面额定载荷≥150Kg。
3. 凳面采用厚度≥1.0mm 304不锈钢板整体压印成型，台面匀布防滑压痕。
4. 凳脚采用壁厚≥1.2mm304不锈钢矩管，底部配防滑胶脚。
 |
| 3 | 双层器械台 | 15 |  | 1. 规格尺寸：735×450×900（±5）mm
2. 台面采用厚度≥1mm的304不锈钢冷轧板制作，配置三面不锈钢护栏，额定承重≥40kg。
3. 台柱采用壁厚≥1.2mm 304不锈钢圆管制作。
4. 配置4只φ100mm防缠绕静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车。
 |
| 4 | 治疗推车 | 40 |  | 1. 规格尺寸：730×450×850（±5）mm
2. 台面采用厚度≥1mm的304不锈钢冷轧板以模具一次拉伸成型，台面有效使用面下沉深度5mm。配置三面不锈钢护栏。
3. 台柱采用壁厚≥1.2mm 304不锈钢圆管制作。
4. 配置4只φ100mm防缠绕静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车。
 |
| 5 | 手术托盘架 | 12 |  | 1. 规格尺寸：690×600×(950～1300) ±5mm
2. 不锈钢托盘使用净空规格：680×590×25 mm3，采用厚度≥1mm的304不锈钢冷轧板制作，托盘横向均分两格。
3. 托盘支撑架采用壁厚≥1.2 mm 304不锈钢管制作。
4. 托盘离地面高度可在950～1300mm范围内任意调节，插销定位，手柄锁紧。
5. 配置4只φ75mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车。
 |