**附件三 ：**

**总务科置物架等物资一批产品清单及参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科室** | **楼层** | **放置洁具架子数量** | **规格** | **单位** | **材质要求** |
| 1 | 急诊科 | 门诊1楼 | 2 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 | 骨架采用1.0标厚，25×25不锈钢方管，台板为071标厚,25×13不锈钢扁管焊接 |
| 2 | 骨科烧伤科 | 3楼东 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 3 | 神经科 | 7楼东 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 4 | 心内科 | 14楼西 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 5 | 老年科 | 14楼东 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 6 | 老年科 | 14楼东 | 3 | 长150厘米\*宽60厘米\*高180厘米 | 米 | 骨架采用40角钢2个厚，台板为白色单面板 |
| 7 | 消化内科 | 13楼西 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 | 骨架采用1.0标厚，25×25不锈钢方管，台板为071标厚,25×13不锈钢扁管焊接 |
| 8 | 内分泌科 | 13楼东 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 9 | 康复科 | 门诊2楼 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 10 | 体检科 | 门诊4楼 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 11 | 呼吸科 | 12楼东 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 12 | 呼吸科 | 12楼西 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 13 | 耳鼻喉 | 11楼西 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 14 | 胸外甲乳外科 | 10楼西 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 15 | 肝胆胃肠外科 | 10楼东 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 16 | 肿瘤科 | 15楼东 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 17 | 泌尿外科 | 9楼西 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 18 | 放射科 | 门诊1楼 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 19 | 输血科 | 门诊2楼 | 1 | 长200厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 20 | 门诊3楼 | 门诊3楼 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 21 | 门诊2楼 | 门诊2楼 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 22 | 超声科 | 门诊3楼 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 23 | 供应室1 | 门诊3楼 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 24 | 供应室2 | 门诊3楼 | 1 | 长115厘米\*宽42厘米\*高145厘米 | 个 |
| 25 | 病理科 | 门诊4楼 | 1 | 长70厘米\*宽45厘米\*高185厘米 | 个 |
| 26 | 煎药室1 | 门诊1楼 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 | 骨架采用1.0标厚，25×25不锈钢方管，台板为071标厚,25×13不锈钢扁管焊接 |
| 27 | 煎药室2 | 门诊1楼 | 1 | 长170厘米\*宽60厘米\*高165厘米 | 个 |
| 28 | 门诊手术室 | 门诊4楼 | 1 | 长80厘米\*宽45厘米\*高185厘米 | 个 |
| 29 | 住院部手术室13-14间洁具间 | 门诊4楼 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 30 | 住院部手术室1 | 门诊4楼 | 1 | 长170厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 31 | 住院部手术室2 | 门诊4楼 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 32 | 住院部手术室3 | 门诊4楼 | 2 | 长117.5厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 33 | 住院部手术室4 | 门诊4楼 | 1 | 长145厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 34 | 行政楼 | 四楼 | 1 | 长110厘米\*宽45厘米\*高90厘米 | 个 |
| 35 | 行政楼 | 四楼 | 1 | 拖布杆长130厘米 | 米 | 标厚2.0，25不锈钢圆管，带安装 |
| 36 | 行政楼 | 三楼 | 1 | 长110厘米\*宽45厘米\*高90厘米 | 个 | 骨架采用1.0标厚，25×25不锈钢方管，台板为071标厚,25×13不锈钢扁管焊接 |
| 37 | 行政楼 | 三楼 | 1 | 拖布杆长130厘米 | 米 | 标厚2.0，25不锈钢圆管，带安装 |
| 38 | 行政楼 | 二楼 | 1 | 长110厘米\*宽45厘米\*高90厘米 | 个 | 骨架采用1.0标厚，25×25不锈钢方管，台板为071标厚,25×13不锈钢扁管焊接 |
| 39 | 行政楼 | 二楼 | 1 | 拖布杆长130厘米 | 米 | 标厚2.0，25不锈钢圆管，带安装 |
| 40 | 行政楼 | 一楼 | 1 | 长110厘米\*宽45厘米\*高90厘米 | 个 | 骨架采用1.0标厚，25×25不锈钢方管，台板为071标厚,25×13不锈钢扁管焊接 |
| 41 | 行政楼 | 一楼 | 1 | 拖布杆长104.5厘米 | 米 | 标厚2.0，25不锈钢圆管，带安装 |
| 42 | 行政楼 | 一楼 | 1 | 拖布杆长172厘米 | 米 |
| 43 | 洗浆房 | 独栋 | 1 | 长115厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 | 骨架采用1.0标厚，25×25不锈钢方管，台板为071标厚,25×13不锈钢扁管焊接 |
| 44 | 洗浆房 | 独栋 | 1 | 拖布杆长103.5厘米 | 米 | 标厚2.0，25不锈钢圆管，带安装 |
| 45 | 地巾处置点 | 独栋 | 2 | 长240厘米\*宽60厘米\*高160厘米 | 个 | 骨架采用1.0标厚，25×25不锈钢方管，台板为071标厚,25×13不锈钢扁管焊接 |
| 46 | 洗拖鞋处 | 独栋 | 1 | 长270厘米\*宽35厘米\*高180厘米(九层) | 米 |
| 47 | 传染科 | 独栋 | 3个×2.3=6.9 | 长230厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 |
| 48 | 传染科 | 独栋 | 8个×1.85=14.8 | 长185厘米\*宽45厘米\*高180厘米(角钢） | 米 | 骨架采用40角钢2个厚，台板为白色单面板 |
| 49 | 传染科 | 独栋 | 3×1.4=4.2 | 长140厘米\*宽45厘米\*高180厘米(角钢） | 米 |
| 50 | 传染科 | 独栋 | 3×0.65=1.95 | 长65厘米\*宽27厘米\*高180厘米(角钢） | 米 |
| 51 | 传染科 | 独栋 | 1 | 楼梯，尺寸师傅自量 | 个 | 25管制作 |
| 52 | 医疗废物暂存间 | 地下室 | 1 | 长130厘米\*宽45厘米\*高145厘米 | 个 | 骨架采用1.0标厚，25×25不锈钢方管，台板为071标厚,25×13不锈钢扁管焊接 |
| 53 | 医疗废物暂存间 | 地下室 | 1 | 拖布杆长296厘米 | 米 | 标厚2.0，25不锈钢圆管，带安装 |
| 54 |  | 旗杆 | 1 |  | 根 | 实厚2.5，116不锈钢管圆，加配件及安装 |
| 55 |  | 晾衣架 | 20 | 长180厘米\*宽60厘米\*高150厘米 | 个 | 不锈钢材质 |
| ★情况说明：1、报价需包含安装费、税款和运费等所有费用，发票类型为增值税普通发票；  2、以科室实际收方签字数量结算。 | | | | | | |
|