**附件三 ：**

**麻醉手术科脑外动力系统颅骨钻头一套参数要求**

1. 适配重庆西山科技股份有限公司生产的DK-N-MP型手术动力装置；

2. 机械式钻穿即停功能，确保操作安全；

3. 高精密快装卸接口设计；

4. 钻头规格：ф9mm，采购数量：1支；规格：ф12mm，采购数量2支；

5. 刃口采用优质不锈钢HRC58以上高硬度热处理，锋利耐用；

6. 免钥匙接口。