口腔科影像板扫描仪基础参数
一、技术参数
1.灰阶：不低于16 Bit；
2.理论分辨率：≥17 LP/mm；
[bookmark: _GoBack]3.像素尺寸：≤30μm；
4.图像扫描时间：≤15s；
5.具备不少于四种尺寸的影像板；
6.影像均匀性：＜2%。
二、功能参数
1.电脑软件端支持导出JPG、BMP、PNG、DCM至少4种图片格式；
2.电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能；
3.电脑端软件包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理；
4.具备IP板正反识别功能；
5.可实现手机、平板、电脑多平台阅片；
6.扫描完成后，影像数据可自动被擦除；
7.扫描仪主机与电脑间可通过USB连线进行数据传输；
8.具备打印功能。
三、主要配置
1.影像板0号、1号各1个
2.影像板2号2个
3.影像板收纳盒1个
4.电源适配器1个
5.USB数据线1根
