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1.冲击波能量源：气压弹道式。
2.配备经过正规注册可用于临床使用的三个治疗头：多聚焦治疗头，多聚焦钛治疗头，多聚焦扳机治疗头。
3.冲击波最高治疗能量≥4bar，可通过屏幕数字键盘每0.1bar调节，也可在屏幕上直接选择预设值。
4.最高治疗频率≥15Hz，可在屏幕上直接选择预设值，也可通过屏幕数字键盘直接输入所需频率值。
5.冲击波发射器具备聚焦、多聚焦式发射方式。
6.设备操作界面可显示至少四种治疗模式：连续模式，强度梯度模式，序列模式，单次冲击模式，并可对各治疗模式进行不同参数设定。
7.序列模式：可预编程将治疗最多分为99个阶段，每个节段可独立设置不同的参数。 
8.冲击波子弹体使用寿命至少保证200万次冲击波。
9.手柄具备工作状态指示灯及参数指示灯。
10.治疗手柄可以调节治疗强度、冲击次数及频率。
11.预置高级治疗处方≥22种、人体导航图，配有解剖图谱与百科全书。
12.每个预置处方都含有人体部位示意图：可分别显示各治疗部位的皮肤图，肌肉图，骨胳图。
13.冲击波数调节范围：1-9999，可通过数字键盘每1次精确步进，也可通过旋钮及屏幕按键每100次快速调节。
14.智能彩色触摸屏≥5.7″，全中文显示。
15.主机内置压缩机，压缩机为非油性，静音空气压缩机。
16.为方便移动，设备主机重量≤7KG。
17.质保期≥3年。
