球管基础参数
1.现有CT型号：ingenuity CT；
2.保证是原厂原装全新球管；
3.符合本次招标设备型号一致的整机匹配球管；
4.球管热容量：≥8MHU；
5.管电压：≥140KV；
6.双焦点；
7.焦点最大功率：≥120Kw；
8.大焦点大小：≥1.0mm×1.0mm；
9.小焦点大小：≤0.5mm×1.0mm；
10.阳极平均散热要求：≥500KHU/min；
11.阳极靶面尺寸：≥200mm；
12.球管转速：≤6300PRM；
13.阳极靶面角度：7度；
14.球管运输包装：原厂专用球管包装箱；
15.球管更换工具：原厂专用球管更换工具；
16.提供飞利浦原厂的球管安装调试；
17.提供能证明球管合法来源的相关证明材料，新球管
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