[bookmark: _GoBack]附件二：
药剂科可移动折叠屏风参数要求
一、整体规格 
1. 整体尺寸：单扇 100mm宽×2000mm高×3扇
2. 颜色：墨绿色，与患者取药等候区座椅座垫颜色保持一致。
3.板材厚度：≥32mm 密度板
4. 组合：全三折叠300mm长×200mm高
5. 整体结构：静音万向轮、可任意推移、可折叠收纳、稳固不摇晃。
 二、框架材质 
1. 边框材质：优质铝合金型材
2. 型材壁厚：≥0.8mm，加厚加固，不易变形
3. 表面工艺：耐消毒、耐酒精擦拭、防腐蚀
4. 连接配件：加厚防锈金属合页，开合静音、无松动、耐久不生锈，适配高频次使用。 
三、面板材质 
1. 基材：高密度环保板材，E0级环保标准
2. 饰面：医用抗菌防水饰面
3. 性能：耐碘伏、耐酒精、可反复擦拭消毒、防污渍、不褪色、不开裂。
四、底部脚轮 
1. 轮子类型：静音耐磨万向轮
2. 配置：每台屏风配备 带刹车锁定脚轮
3. 特点：推移无声、不伤地板、定点稳固、不打滑，满足病房、走廊静音作业要求
4. 轮架：金属加厚支架，承重强、长期使用不变形。
五、参考图片
（1）屏风参考图片                （2）屏风成品颜色请参考以下等候区座椅座垫颜色   
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