**附件三 ：**

**会理市人民医院特需病房电视机、电冰箱一批**

**产品明细及参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **采购数量** | **参数要求** | **备注** |
| **1** | 电视机 | 23台 | 1、规格尺寸：55英寸；  2、背光方式：直下式LED；  3、外观：金属全面屏、金属背板；  4、能效等级比低于2级；  5、分辨率：3840\*2160；  6、对比度：5000：1；  7、屏幕比例：16：9；  8、功率：整机功率≤125W，待机功率≤0.3W；  9、声音配置：Dolby，DTS,10W\*2输出功率；  10、操作系统：Android 9.0版本操作系统及以上；11、系统配置：4核CPU或以上，内存2GB，存储：16GB；  12、输入接口：1路AV，1路TV(RF)输入，2路 HDMI2.1，2路USB 接口，1路网络 LAN，1路数字音频输出SPDIF；  13、功能模块：多屏互动；双频WIFI(2.4G和5G)；蓝牙功能；  14、HDR 标准：全生态 HDR10；  15、支持莱茵低蓝光认证，并提供认证证书；  16、智能管理功能：开机欢迎视频、音量范围设定、开机自动恢复、开机进入指定频道、频道顺序锁定、开机音量设定、克隆功能；  17、电视具备上电开机设定和待机指示灯关灭设定功能，内置信发系统软件，可后台统一管理。  18、国家节能、环保产品(提供中国政府采购网节能和环境标志产品查询截图)。 | **服务要求：**供应商需提供售后服务方案和电视机安装方案（自行踏勘） |
| **2** | 电冰箱 | 23台 | 容积：120L，冷藏室容积：86L，冷冻室容积：34L，制冷方式：[直冷式](http://product.pconline.com.cn/so/s53599/" \t "/home/user/Documents\\x/_blank)，电源性能：[220V/50Hz](http://product.pconline.com.cn/so/s58868/" \t "/home/user/Documents\\x/_blank)，额定耗电量：0.49kwh/24h，控制方式：[机械温控](http://product.pconline.com.cn/so/s50704/" \t "/home/user/Documents\\x/_blank)，压缩机：[定频](http://product.pconline.com.cn/so/s69205/" \t "/home/user/Documents\\x/_blank)，气候类型：[ST-SN-N](http://product.pconline.com.cn/so/s58867/" \t "/home/user/Documents\\x/_blank)，制冷剂：[R600a](http://product.pconline.com.cn/so/s58866/" \t "/home/user/Documents\\x/_blank)，制冷类型：压缩机制冷，运行噪音：≤39dB，能耗等级比低于[3级](http://product.pconline.com.cn/so/s53592/" \t "/home/user/Documents\\x/_blank)，除霜功能：[手动除霜](http://product.pconline.com.cn/so/s69386/" \t "/home/user/Documents\\x/_blank)。 | **服务要求：**供应商需提供售后服务方案和电视机安装方案（自行踏勘） |