**附件三：医生平板要求**

1、支持Android9.0及以上；

2、内存≥4GB；存储≥64G；

3、屏幕≥10英寸，电容多点触控，支持戴手套/带水触摸，带指纹识别；

4、可承受不低于1.2m高处到地面的多次跌落，防水防尘；

5、支持wifi和4G/5G全网通；

6、具有电信设备进网许可证和无线电发射设备型号核准证；

7、外壳可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等医院常用消毒剂；

8、具有二维扫描专用扫描头，支持GS1条码，支持屏幕扫描；

9、具有准心模式，可实现平板准心扫描。

10、数量：25台。

其他要求：

1、5年免费维修期后或因人为操作不当需更换设备零配件时，维修配件价格不得超过此次配件维修报价。

2、设备寄回原厂维修后，需提供相同数量相同型号的备机。

3、每季度到现场进行设备巡检一次。