**附件三：**

**会理市人民医院各科室电路改造项目工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、门诊楼三楼妇科盆底康复治疗室、熏蒸室、耗材库房办公室重新接电缆并增加插座** | | | |
| **序号** | **品名** | **单位** | **数量** |
| 1 | 12号黄腊管（好） | 根 | 15 |
| 2 | 24\*14PVC线槽(3米） | 根 | 30 |
| 3 | 5芯终端热缩10-16(SY-1/5.0) | 套 | 2 |
| 4 | PVC20B型线管 | 根 | 30 |
| 5 | PVC20圆三通（明） | 个 | 30 |
| 6 | 1.5平方黄绿线 | 圈 | 1 |
| 7 | 4平方铜芯线 | 圈 | 2 |
| 8 | 6平方铜芯线 | 圈 | 1 |
| 9 | 明装M6五孔 | 个 | 30 |
| 10 | 明400\*500表箱 | 个 | 1 |
| 11 | 3\*10+2\*6平方铜软芯电缆 | 米 | 130 |
| 12 | NXB-125-3P80A空开 | 个 | 1 |
| 13 | NXB-63-4P60A空开 | 个 | 1 |
| 14 | NXBLE-32-2P32A漏电 | 个 | 6 |
| 15 | 绝缘胶带（特大） | 圈 | 4 |
| 16 | 电表 | 个 | 2 |
| 18 | 工时费 |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |
| **二、住院楼5楼产科特需病房、7楼特需病房、8楼儿科特需病房增加电视插座及冰箱插座** | | | |
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| 1 | PVC20B型线管 | 根 | 30 |
| 2 | 2.5平方铜芯线 | 圈 | 3 |
| 3 | 多联PVC20弯头 | 个 | 30 |
| 4 | 多联PVC20直接 | 个 | 20 |
| 5 | 明装M6五孔 | 个 | 6 |
| 6 | A03无线插板 | 个 | 23 |
| 7 | PVC阻燃胶带 | 个 | 4 |
| 8 | 12号黄腊管（好） | 根 | 30 |
| 9 | 耗材 | 项 | 1 |
| 10 | 工时费 |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |
| **三、住院楼5楼产房重新接电缆并增加空调插座** | | | |
| **序号** | **品名** | **单位** | **数量** |
| 1 | 3\*6平方电缆 | 米 | 130 |
| 2 | NXBLE-63Y 1P+N 32A漏电 | 个 | 3 |
| 3 | 12号黄腊管（好） | 根 | 3 |
| 4 | PVC25B型线管 | 根 | 23 |
| 5 | 多联PVC25弯头 | 个 | 30 |
| 6 | 多联PVC25直接 | 个 | 25 |
| 7 | 明装M6空调 | 个 | 3 |
| 8 | 耗材 | 项 | 1 |
| 9 | 工时费 |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |
| **四、门诊四楼信息科办公室、体检科配餐间重新接电缆并增加插座** | | | |
|
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 2\*10平方电缆 | 米 | 70 |
| 2 | 3P+N100A漏电断路器 | 台 | 1 |
| 3 | 10平方铜管线鼻子 | 个 | 4 |
| 4 | 300\*400明装配电箱 | 个 | 2 |
| 5 | 2P63A漏电断路器 | 个 | 1 |
| 6 | 2P63A断路器 | 个 | 1 |
| 7 | 100A电表（220V） | 台 | 1 |
| 8 | 4\*10平方铜电缆 | 米 | 85 |
| 9 | 406D插座（16A） | 个 | 1 |
| 10 | M7明装十五孔插座 | 个 | 3 |
| 11 | M6明装五孔插座 | 个 | 1 |
| 12 | 4平方铜芯线 | 圈 | 1 |
| 13 | 6平方铜芯线 | 米 | 40 |
| 14 | PVC32B型线管 | 根 | 1 |
| 15 | PVC20B型线管 | 根 | 10 |
| 16 | 安装工费 | 项 | 1 |
|  | 总计 |  |  |