**附件五：**

**总务科、医学装备科防辐射检测、排风送风量检测服务**

**采购需求**

一、检测范围及检测项目

1.供应室：一次性物品库、缓冲、无菌物品。检测项目：风速/风量/换气次数、洁净度（悬浮粒子）、细菌浓度（沉降菌）、静压差、温度、湿度、噪声、照度、排风量。

2.病理科：脱水、细胞学制片室、取材室、免疫组化、石蜡切片室、阅片办公室、办公室、常规制片室。检测项目：送风量、排风量。

二、供应商需具备洁净室检测相关资质，提供检测设备计量检定证书，确保风速仪、粒子计数器等设备精度符合要求。

三、签订合同后按院方要求及时完成现场检测并出具检测报告。